**DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ**

**BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

**BLGM223 SAYISAL MANTIK TASARIMI**

***DENEY VI : QUARTUS II TASARIM ORTAMINDA DEKODER ve MULTİPLEXER ile DEVRE KURULUMU***

**AMAÇLAR:**

QUARTUS II tasarım ortamında N-bit dekoder ve Multiplekser tasarımı ve bu tasarımlarla Bool işlevlerinin gerçekleştirilmesine yönelik uygulamalar yapacağız.

**Deney Öncesi Çalışma:**

***Ders notlarından dekoder ve multiplekser konularını tekrar çalışınız.***

1. Aşağıda size 3x8 Dekoder için (a,b,c giriş sinyalleri, d0-d7 çıkış sinyalleridir) VeriLOG HDL kodu verilmiştir. Bu kodu Quartus ortamına kopyalayarak çalıştırınız ve simülasyonunu yapınız.

*module Decoders(a,b,c,d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7);*

*input a,b,c;*

*output d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7;*

*assign d0=(~a&~b&~c),*

*d1=(~a&~b&c),*

*d2=(~a&b&~c),*

*d3=(~a&b&c),*

*d4=(a&~b&~c),*

*d5=(a&~b&c),*

*d6=(a&b&~c),*

*d7=(a&b&c);*

*endmodule*

1. Yukarıda verilen Dekoder ile gerçeklenen F(A,B,C)=Σ(0,2,5,7) işlevi için yazılan VeriLog HDL kodu aşağıda verilmiştir.

*module Decoders(a,b,c,F);*

*input a,b,c;*

*output F;*

*wire d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7;*

*assign*

*d0=(~a&~b&~c),*

*d1=(~a&~b&c),*

*d2=(~a&b&~c),*

*d3=(~a&b&c),*

*d4=(a&~b&~c),*

*d5=(a&~b&c),*

*d6=(a&b&~c),*

*d7=(a&b&c);*

*assign*

*F=d0|d2|d5|d7;*

*endmodule*

**Bu kodu Quartus ortamına kopyalayarak çalıştırınız ve simülayonunu yapınız.**

Yukarıda verilen tasarımları dikkate alarak:

1. Bir adet 4x16 Dekoder tasarlayınız.
2. Bu dekoderi kullanarak F(A,B,C,D)=Σ(0,4,6,7,8,14,15) Bool işkevini gerçekleyiniz ve Quartus ortamında testlerini yapınız.
3. Aşağıda size 8x1 Multiplekser için (Sel: kontrol giriş vektörünü, a,b,c giriş sinyalleri, d0-d7 çıkış sinyalleridir) VeriLOG HDL kodu verilmiştir. Bu kodu Quartus ortamına kopyalayarak çalıştırınız ve simülayonunu yapınız.

module Multiplexers(

input [2:0] Sel, // Sel = 3 elemanlı kontrol sinyalleri vektörü

input [7:0] Inp, // Inp = 8 elemanlı giriş sinyalleri vektörü

output reg Out); // Out = Multiplexer çıkış sinyali

always @(Sel or Inp)

begin

case (Sel)

2'b000: Out <= Inp[0];

2'b001: Out <= Inp[1];

2'b010: Out <= Inp[2];

2'b011: Out <= Inp[3];

2'b100: Out <= Inp[4];

2'b101: Out <= Inp[5];

2'b110: Out <= Inp[6];

2'b111: Out <= Inp[7];

endcase

end

endmodule

Bu kodu Quartus ortamına kopyalayarak çalıştırınız ve simülasyonunu yapınız.

1. Yukarıdaki kodu değiştirerek bir adet 4x1 MUX tasarlayınız.
2. F(A,B,C,D)=Σ(1,2,4,5,6,8,9,11)+d(0,7,15) işlevininin devresini bir 4x1 MUX ile kurmak istiyoruz ve A,C,D giriş sinyallerini de MUX kontroş girişlerine bağladığımızı varsayıyoruz. Bu devreyi kağıt üzerinde kurunuz.
3. Aşağıda 4x1 MUX ile gerçeklenmiş 4 değişkenli bir Bool işlevinin VeriLog kodu verilmiştir. Beşinci adımda yaptığınız tasarımı bu kodu dğiştirerek gerçekleyiniz ve simülasyonunu yapınız.

module Multiplexers(

input [2:0] Sel, // Sel = 3 elemanlı kontrol sinyalleri vektörü

input A,B,C,D,

output reg Out);

wire [3:0] MuxInp;

assign

MuxInp[0]=A,

MuxInp[1]=(A|B),

MuxInp[2]=A&B,

MuxInp[3]=~A&~B;

always @(Sel or A or B or C or D)

begin

case (Sel)

2'b00: Out <= MuxInp[0];

2'b01: Out <= MuxInp[1];

2'b10: Out <= MuxInp[2];

2'b11: Out <= MuxInp[3];

endcase

end

endmodule

BAŞARILAR DİLERİM.

Doç. Dr. Adnan ACAN